**Prilog 3. - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

**Predmet nabave:** Dobava i ugradnja betonskih klupa

**Evidencijski broj nabave:** 37/23

**Tražene karakteristike:**

* dimenzije: dužina 1600 mm, visina 800 mm, širina 420 mm
* izvedba betonskog dijela klupe: beton C25/30, armiran sa armaturnom mrežom Q257 u dvije zone. Površina betonskog dijela s vanjske strane oblaže se finim pranim kulir zrncima od dravskog kamena granulacije 4-8 mm
* izvedba sjedišta i naslona: na sjedištu se postavljaju tri letve s međusobnim razmakom od 40 mm, dok se na naslonu postavljaju dvije letve s međusobnim razmakom od 40 mm. Sve letve su dimenzija 1600x120x40 mm, te se izrađuju od reciklirane plastike. Konstrukcija naslona se izvodi od pravokutne nehrđajuće inox cijevi 30x40 mm s debljinom stijenke min. 1,5 mm
* ostale metalne komponente (matice, vijci i sl.) moraju biti od inoxa
* klupe moraju biti premazane odgovarajućim premazima/primerima kako bi bile otporne na vremenske uvjete te koroziju (zbog blizine mora).

**DODATNE NAPOMENE:**

* Ponuditelj je dužan dopremiti i postaviti klupe na lokacije po izboru Naručitelja u naseljima Omišalj i Njivice, koristeći svoje materijale, rad i transportna sredstva
* Ponuditelj je dužan jamčiti za kvalitetu upotrijebljenih materijala i postavljene opreme u jamstvenome roku od 12 (dvanaest) mjeseci od datuma uredno izvršene primopredaje predmeta nabave Naručitelju
* Ponuditelj je dužan dobaviti, dopremiti i ugraditi klupe na lokacije naznačene od strane Naručitelja te ih dovesti u stanje pune funkcionalnosti, odnosno potpune tehničke ispravnosti do 28. travnja 2023. U slučaju prekoračenja navedenog roka Ponuditelju će se obračunati ugovorom definirana kazna