**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

**Predmet nabave:** Nabava montažnog javnog sanitarnog čvora

**Evidencijski broj nabave:** 9/22

**Konstrukcija i karakteristike:**

* sanitarni WC, muški/ženski/invalidski
* kontejner dimenzija 16' (4880 x 2438 x 2591 mm), unutarnja visina 2,3 m
* konstrukcija kontejnera sastavljena od pocinčanih čeličnih profila međusobno zavarenih spojem, boja RAL 7030, **bez džepova za viličar**
* krovna i podna rebra zavarena za vanjsku konstrukciju, svi varovi se antikorozivno zaštićuju
* kvaliteta čelika: S235, DX51D+Z
* izvedba vanjske obloge od drvenih letva, materijal smreka/jela, od kraja do kraja kontejnera s razmakom 1 cm, drvene letve moraju biti premazane zaštitnim premazom

**Strop/krov:**

* pertlani lim
* pap folija
* EPS 60 mm
* panel PU 60 mm

**Sastav zida:**

* panel PU 60 mm (izvana korugiran u boji RAL 9002, iznutra gladak u boji RAL 9010)

**Sastav pregradnog zida:**

* panel PU 35 mm (gladak/gladak u boji RAL 9010)

**Sastav poda:**

* panel PU 60 mm
* 2 x fermacell 18,00 mm
* završno keramika 30 x 30 cm, sive boje, **protukliznost R10**
* nosivost poda minimalno 250 kg/m2

**Stolarija:**

* **boja RAL 9010**
* puna ulazna vrata, aluminijska, profil R40, dim. s.o. 700 x 2050 mm, 2 kom.
* puna ulazna vrata za invalide sa automatom za zatvaranje, aluminijska, dim. s.o. 1000 x 2050 mm, 1 kom.
* puna unutarnja vrata, odignuta od poda, aluminijska, dim. s.o. 600 x 1960 mm, 2 kom.
* sanitarni prozor, PVC, otklopno otvaranje, mutno staklo, dim. 500 x 500 mm, 3 kom.

**Sanitarna oprema:**

* dovod i odvod vode izveden kroz temelje/pod
* WC školjka, podna sa podnim izljevom + vodokotlić sa priključnom cijevi, 2 kom.
* umivaonik (muški), keramički, dim. 36,00 cm **sa potisnom slavinom**, 1 kom.
* umivaonik (ženski), keramički, dim. 46,00 cm **sa potisnom slavinom**, 1 kom.
* pisoar, keramički, dovod i odvod vode + **ispirač na potisak**, izveden nadžbukno, 1 kom.
* invalidska oprema sa unutrašnjim i vanjskim tipkalima, 1 kom.
* podni sifon, 3 kom.

**Elektroinstalacije AP:**

* monofazne, ulaz kroz temelj, izvedene nadžbukno
* RP s automatskim osiguračima, FID zaštitna strujna sklopka
* rasvjetno flourescentno tijelo 1 x 58 W s prekidačima, 3 kom.

**DODATNE NAPOMENE:**

* **Ponuditelj u sklopu predmeta nabave obavlja poslove izrade, transporta i postavljanja kontejnera na podlogu prethodno pripremljenu od strane Naručitelja. Ponuditelj će u sklopu predmeta nabave koristiti svoje materijale, rad i transportna sredstva.**
* **Naručitelj će o svome trošku izvesti priključke kontejnera na vodu, struju, kanalizaciju i druge komunalije, slijedom čega navedeno nije obuhvaćeno predmetnom nabave te nije obveza Ponuditelja.**
* **Ponuditelj je dužan jamčiti za kvalitetu upotrijebljenih materijala i postavljene opreme u jamstvenome roku od 24 mjeseci od datuma uredno izvršene primopredaje predmeta nabave Naručitelju.**
* **Ponuditelj je dužan dostaviti i ugraditi kontejner na odabranu lokaciju do 01.07.2022. godine. U slučaju prekoračenja navedenog roka Ponuditelju će se obračunati ugovorom definirana kazna.**