**Prilog 3. - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

**Predmet nabave:** Nabava montažnog javnog sanitarnog čvora

**Evidencijski broj nabave:** 24/23

**Konstrukcija i karakteristike:**

* sanitarni WC, muški/ženski/invalidski
* kontejner dimenzija 16' (4880 x 2438 x 2591 mm), unutarnja visina 2,3 m
* konstrukcija kontejnera sastavljena od pocinčanih čeličnih profila međusobno zavarenih spojem, boja RAL 7030, bez džepova za viličar
* krovna i podna rebra zavarena za vanjsku konstrukciju, svi varovi se antikorozivno zaštićuju
* kvaliteta čelika: S235, DX51D+Z
* izvedba vanjske obloge od drvenih letva, materijal smreka/jela, od kraja do kraja kontejnera s razmakom 1 cm, drvene letve moraju biti premazane zaštitnim premazom

**Strop/krov:**

* pertlani lim
* pap folija
* EPS 60 mm
* panel PU 60 mm

**Sastav zida:**

* panel PU 60 mm (izvana korugiran u boji RAL 9002, iznutra gladak u boji RAL 9010)

**Sastav pregradnog zida:**

* panel PU 35 mm (gladak/gladak u boji RAL 9010)

**Sastav poda:**

* panel PU 60 mm
* 2 x fermacell 18,00 mm
* završno keramika 30 x 30 cm, sive boje, protukliznost R10
* nosivost poda minimalno 250 kg/m2

**Stolarija:**

* boja RAL 9010
* puna ulazna vrata sa automatom za zatvaranje, aluminijska, profil R40, dim. s.o. 700 x 2050 mm, 2 kom.
* puna ulazna vrata za invalide sa automatom za zatvaranje, aluminijska, dim. s.o. 1000 x 2050 mm, 1 kom.
* puna unutarnja vrata, odignuta od poda, aluminijska, dim. s.o. 600 x 1960 mm, 2 kom.
* sanitarni prozor, PVC, otklopno otvaranje, mutno staklo, dim. 500 x 500 mm, 3 kom.

**Sanitarna oprema:**

* dovod i odvod vode izveden kroz temelje/pod
* WC školjka, podna sa podnim izljevom + vodokotlić sa priključnom cijevi, 2 kom.
* umivaonik (muški), keramički, dim. 36,00 cm, sa potisnom slavinom, 1 kom.
* umivaonik (ženski), keramički, dim. 46,00 cm, sa potisnom slavinom, 1 kom.
* pisoar, keramički, dovod i odvod vode + ispirač na potisak, izveden nadžbukno, 1 kom.
* invalidska oprema sa unutrašnjim i vanjskim tipkalima, 1 kom.
* podni sifon, 3 kom.

**Elektroinstalacije AP:**

* monofazne, ulaz kroz temelj, izvedene nadžbukno
* RP s automatskim osiguračima, FID zaštitna strujna sklopka
* rasvjetno flourescentno tijelo 1 x 58 W s prekidačima, 3 kom.

**DODATNE NAPOMENE:**

* Ponuditelj je dužan izraditi, dopremiti i postaviti kontejner - montažni javni sanitarni čvor (M/Ž/I) na podlogu prethodno pripremljenu od strane Naručitelja, koristeći svoje materijale, rad i transportna sredstva
* Naručitelj će o svome trošku izvesti priključke kontejnera na vodu, struju, kanalizaciju i druge komunalne usluge, slijedom čega navedeno nije obuhvaćeno postupkom nabave te nije obveza Ponuditelja
* Ponuditelj je dužan jamčiti za kvalitetu upotrijebljenih materijala i postavljene opreme u jamstvenome roku od 2 (dvije) godine od datuma uredno izvršene primopredaje predmeta nabave Naručitelju
* Ponuditelj je dužan dostaviti i ugraditi montažni javni sanitarni čvor na lokaciju naznačenu od strane Naručitelja te ga dovesti u stanje pune funkcionalnosti, odnosno potpune tehničke ispravnosti do 26. svibnja 2023. U slučaju prekoračenja navedenog roka Ponuditelju će se obračunati ugovorom definirana kazna.