**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PONUĐENE ROBE**

**Predmet nabave:** Dobava i ugradnja sustava videonadzora

**Evidencijski broj nabave:** 38/24

**Video kamera - tip A (5 kom.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehničke karakteristike** | **Minimalni zahtjevi/vrijednosti** | **Ponuđeno**  **(obvezno upisati)** |
| Kamera u boji | DA |  |
| Vrsta objektiva | fiksni |  |
| Fokusna dužina objektiva | 2,8 mm |  |
| Rezolucija kamere | 2560×1440 (4 MP) |  |
| Ugrađeni infracrveni (IR) osvjetljivač | DA |  |
| Domet IR osvjetljivača | 30 m |  |
| Minimalno osvjetljenje | 0,000625 lux / F1.0 |  |
| Integrirana baterija | DA |  |
| Kapacitet integrirane baterije | 16 Ah |  |
| Podrška za solarno punjenje | DA |  |
| Interna pohrana | SD kartica |  |
| Kapacitet interne pohrane | 256 MB |  |
| Podrška za SIM karticu | DA |  |
| Integriran mobilni komunikacijski uređaj (4G LTE) | DA |  |
| Mrežni protokol | IPv4, IPv6 |  |
| Podrška za videoanalitiku | presijecanje virtualne linije, ulazak u označenu regiju |  |
| Raspon temperaturnog područja rada | od -20°C do +50°C |  |
| Stupanj mehaničke zaštite od prodora  vode i prašine sukladno važećoj normi HRN EN 60529 ili jednakovrijedno | IP65 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Podaci o ponuđenom proizvodu**  **- Video kamera - tip A:** | **Ponuđeno**  **(obvezno upisati)** |
| Proizvođač |  |
| Tip |  |

**Video kamera - tip B (10 kom.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehničke karakteristike** | **Minimalni zahtjevi/vrijednosti** | **Ponuđeno**  **(obvezno upisati)** |
| Kamera u boji | DA |  |
| Vrsta objektiva | fiksni |  |
| Fokusna dužina objektiva | 3,6 mm |  |
| Rezolucija kamere | 2560×1440 (4 MP) |  |
| Ugrađeni infracrveni (IR) osvjetljivač | DA |  |
| Domet IR osvjetljivača | 30 m |  |
| Minimalno osvjetljenje | 0,000625 lux / F1.0 |  |
| Funkcija „True WDR“ | DA |  |
| WDR vrijednost | 120 dB |  |
| Mrežni protokol | IPv4, IPv6 |  |
| Podrška za videoanalitiku | presijecanje virtualne linije, ulazak u označenu regiju, praćenje objekta, brojanje osoba, prepoznavanje lica, promjena scene kadra |  |
| Raspon temperaturnog područja rada | od -20°C do +50°C |  |
| Stupanj mehaničke zaštite od prodora  vode i prašine sukladno važećoj normi HRN EN 60529 ili jednakovrijedno | IP65 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Podaci o ponuđenom proizvodu**  **- Video kamera - tip B:** | **Ponuđeno**  **(obvezno upisati)** |
| Proizvođač |  |
| Tip |  |

**Samostojeći snimač - tip A (1 kom.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehničke karakteristike** | **Minimalni zahtjevi/vrijednosti** | **Ponuđeno**  **(obvezno upisati)** |
| Vrsta snimača | mrežni (NVR) |  |
| Broj kanala | 4 |  |
| Napajanje putem mrežnog kabela („PoE“) | DA |  |
| Broj PoE preklopnika („switcheva“) | 4 |  |
| Podržan broj diskova (HDD ili SSD) | 1 |  |
| Podržan kapacitet pojedinačnog diska | 4 TB |  |
| Podržana rezolucija snimanja | 1080p, 3 MP,  4 MP, 6 MP |  |
| Video izlazi | HDMI 4K |  |
| Kompresija | H.264, H.265 |  |
| Mrežni protokoli | P2P, LAN, IPv4, IPv6, DHCP, DDNS, WEB server, mobile client, dual stream |  |
| Podržava funkciju istovremenog snimanja, reprodukcije, arhiviranja i pregleda preko mreže („quadplex“) | DA |  |
| Raspon temperaturnog područja rada | od -20°C do +50°C |  |
| Integrirano napajanje | DA |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Podaci o ponuđenom proizvodu**  **- Samostojeći snimač - tip A:** | **Ponuđeno**  **(obvezno upisati)** |
| Proizvođač |  |
| Tip |  |

**Samostojeći snimač - tip B (1 kom.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehničke karakteristike** | **Minimalni zahtjevi/vrijednosti** | **Ponuđeno**  **(obvezno upisati)** |
| Vrsta snimača | mrežni (NVR) |  |
| Broj kanala | 16 |  |
| Napajanje putem mrežnog kabela („PoE“) | DA |  |
| Broj PoE preklopnika („switcheva“) | 16 |  |
| Podržan broj diskova (HDD ili SSD) | 2 |  |
| Podržan kapacitet pojedinačnog diska | 4 TB |  |
| Podržana rezolucija snimanja | 1080p, 3 MP, 4 MP,  5 MP, 8 MP |  |
| Video izlazi | VGA, HDMI 4K |  |
| Kompresija | H.264, H.265 |  |
| Mrežni protokoli | P2P, LAN, IPv4, IPv6, DHCP, DDNS, WEB server, mobile client, dual stream |  |
| Podržava funkciju istovremenog snimanja, reprodukcije, arhiviranja i pregleda preko mreže („quadplex“) | DA |  |
| Raspon temperaturnog područja rada | od -20°C do +50°C |  |
| Integrirano napajanje | DA |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Podaci o ponuđenom proizvodu**  **- Samostojeći snimač - tip B:** | **Ponuđeno**  **(obvezno upisati)** |
| Proizvođač |  |
| Tip |  |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine.

**Ponuditelj:**

**M.P.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)