**PRILOG 3. -** **Tehnička specifikacija predmeta nabave**

**Predmet nabave:** Razglas i rasvjeta za manifestacije u 2025. godini

**Evidencijski broj nabave:** 004/25

Ovom Tehničkom specifikacijom propisane su minimalne tehničke karakteristike i količine opreme te osoblja koje je gospodarski subjekt koji je podnio najpovoljniju ponudu dužan angažirati za realizaciju predmeta nabave, ovisno o stavci Troškovnika na koju se odnose. Tražene vrijednosti predstavljaju minimum koji zahtjeva Naručitelj, te gospodarski subjekt koji je podnio najpovoljniju ponudu može angažirati opremu te osoblje u većim količinama i/ili boljih tehničkih karakteristika od propisanog, ukoliko to smatra potrebnim, za što nema pravo tražiti dodatnu naknadu.

**Stavka 1. Troškovnika:**

* 16 kom. LED scensko rasvjetno tijelo: PAR64, RGBW, 54 LED modula po rasvjetnom tijelu, snaga 3 W po pojedinačnom modulu
* 4 kom. plano-konveksni (PC) reflektor: snaga izvora svjetlosti 1 kW
* 4 kom. rasvjetni stalak
* 1 kom. regulator svjetlosti (tzv. "dimmer"): 4 neovisna izlazna kanala, snaga 1 kW po pojedinačnom kanalu
* 1 kom. DMX kontrolna konzola: 24 upravljačka kanala.

**Stavka 2. Troškovnika:**

* 6 kom. rasvjetno tijelo pokretnom glavom (tzv. "moving head"): 7R
* 4 kom. linijsko LED rasvjetno tijelo (tzv. "line bar"): RGBW, 12 LED modula po rasvjetnom tijelu, snaga 10 W po pojedinačnom modulu
* 14 kom. LED scensko rasvjetno tijelo: PAR64, RGBW, 54 LED modula po rasvjetnom tijelu, snaga 3 W po pojedinačnom modulu. Sva rasvjetna tijela montiraju se na rampu minimalne duljine 10 m koja dolazi s pripadajućim montažnim stalcima
* 4 kom. plano-konveksni (PC) reflektor: snaga izvora svjetlosti 1 kW
* 1 kom. strujni razvod: kapacitet 32 A
* svi potrebni stalci uz opremu
* prisutnost minimalno 1 rasvjetnog tehničara tijekom trajanja rada klizališta.

**Stavka 3. Troškovnika:**

* 1 kom. monitor zvučnik: aktivni, snaga minimalno 300 W
* 4 kom. mikrofon: vokalni, sa pripadajućim stalkom
* 1 kom. mikserska konzola (tzv. „mikseta“): digitalna, minimalno 32 ulazna kanala
* 1 kom. DI-box
* 10 kom. LED scensko rasvjetno tijelo: PAR64, RGBW, 54 LED modula po rasvjetnom tijelu, snaga 3 W po pojedinačnom modulu. Sva rasvjetna tijela montiraju se na rampu minimalne duljine 10 m koja dolazi s pripadajućim montažnim stalcima
* 2 kom. plano-konveksni (PC) reflektor: snaga izvora svjetlosti 1 kW
* 2 kom. zvučnički stalak
* 2 kom. rasvjetni stalak.

**Stavka 4. Troškovnika:**

* 4 kom. monitor zvučnik: aktivni, snaga minimalno 300 W
* 6 kom. mikrofon: vokalni, sa pripadajućim stalkom
* 1 kom. mikserska konzola (tzv. „mikseta“): digitalna, minimalno 32 ulazna kanala
* 6 kom. DI-box
* 10 kom. LED scensko rasvjetno tijelo: PAR64, RGBW, 54 LED modula po rasvjetnom tijelu, snaga 3 W po pojedinačnom modulu
* 2 kom. plano-konveksni (PC) reflektor: snaga izvora svjetlosti 1 kW
* 2 kom. zvučnički stalak
* 2 kom. rasvjetni stalak.

**Stavka 5. Troškovnika:**

* 8 kom. monitor zvučnik: aktivni, snaga minimalno 300 W
* 1 kom. mikserska konzola (tzv. „mikseta“): digitalna, minimalno 32 ulazna kanala, s razvodnikom signala (tzv. „stage box“) boxom koji također posjeduje minimalno 32 ulazna kanala
* 6 kom. DI-box
* 4 kom. rasvjetno tijelo pokretnom glavom (tzv. "moving head"): 7R
* 4 kom. linijsko LED rasvjetno tijelo (tzv. "line bar"): RGBW, 12 LED modula po rasvjetnom tijelu, snaga 10 W po pojedinačnom modulu
* 8 kom. LED scensko rasvjetno tijelo: PAR64, RGBW, 54 LED modula po rasvjetnom tijelu, snaga 3 W po pojedinačnom modulu. Sva rasvjetna tijela montiraju se na rampu minimalne duljine 8 m koja dolazi s pripadajućim montažnim stalcima
* 2 kom. plano-konveksni (PC) reflektor: snaga izvora svjetlosti 1 kW
* 1 kom. strujni razvod: kapacitet 32 A
* svi potrebni stalci uz opremu
* prisutnost minimalno 1 binskog tehničara tijekom održavanja manifestacije/događanja
* prisutnost minimalno 1 rasvjetnog tehničara tijekom održavanja manifestacije/događanja
* prisutnost minimalno 1 ton majstora tijekom održavanja manifestacije/događanja.

**Stavka 6. Troškovnika:**

* 8 kom. monitor zvučnik: aktivni, snaga minimalno 300 W
* 1 kom. mikserska konzola (tzv. „mikseta“): digitalna, minimalno 32 ulazna kanala, s razvodnikom signala (tzv. „stage box“) boxom koji također posjeduje minimalno 32 ulazna kanala
* 8 kom. DI-box
* 8 kom. rasvjetno tijelo pokretnom glavom (tzv. "moving head"): 7R
* 4 kom. linijsko LED rasvjetno tijelo (tzv. "line bar"): RGBW, 12 LED modula po rasvjetnom tijelu, snaga 10 W po pojedinačnom modulu
* 10 kom. LED scensko rasvjetno tijelo: PAR64, RGBW, 54 LED modula po rasvjetnom tijelu, snaga 3 W po pojedinačnom modulu. Sva rasvjetna tijela montiraju se na rampu minimalne duljine 10 m koja dolazi s pripadajućim montažnim stalcima
* 4 kom. plano-konveksni (PC) reflektor: snaga izvora svjetlosti 1 kW
* 1 kom. strujni razvod: kapacitet 32 A
* svi potrebni stalci uz opremu
* prisutnost minimalno 1 binskog tehničara tijekom održavanja manifestacije/događanja
* prisutnost minimalno 1 rasvjetnog tehničara tijekom održavanja manifestacije/događanja
* prisutnost minimalno 1 ton majstora tijekom održavanja manifestacije/događanja.